



Funzionamento della Rete ad Anello



**Ingresso di un Nodo:**


**Uscita di un Nodo:**

**Il Sistema di Update:**


Problemi di Consistenza nella Rete ad Anello


**Premessa:** Il Gateway gestisce le operazioni di inserimento e rimozione in mutua esclusione. Significa che due nodi non possono davvero entrare contemporaneamente nella rete, ma per forza di cose uno (il secondo) conoscerà l’altro, entrato prima di lui.

**Modifiche alla rete in contemporanea:**

****

**Doppio inserimento nella stessa posizione:**

****

**Doppia rimozione di nodi consecutivi:**

**Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamenteInserimento e rimozione nello stesso punto:**